ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА 
БЛАЦЕ-ТРБУЊЕ

БРОЈ:1860/26
ДАТУМ:11.09.2026. године
               На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“, број 91/19 и 92/2023) Одлуке о спровођењу набавке број: 1859/26.од 11.09.2026. године, достављамо:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАБАВКА услуге   -поправке електро инсталација 
  - ЗА ПОТРЕБЕ  ДОМА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА БЛАЦЕ-ТРБУЊЕ-
Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуга  у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива
Понуду доставити на Обрасцу   који се налазе у прилогу овог позива. 
Критеријум за доделу уговора  : најнижа укупна цена без ПДВ-а.

          Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи: 

         у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом  предност ће имати понуђач који наведе краћи рок извршења услуге ,ако и након примене резервног критеријума имају исти рок испоруке ugovor ће се доделити путем жреба.
Рок за достављање понуда: 16.09.2026. године до 9,00 сати
           Начин достављања:на е-маил адресу Наручиоца info@domtrbunje.org.rs , лично  или поштом на адресу Наручиоца Дом за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње , са назнаком ''Понуда за набавку услуге – Поправке електро инсталација
  – не отварати''.
            Услови и начин плаћања: 

             Рок плаћања: у року до 45 дана  од дана извршења услуге . Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

             Рок за извршетак услуге : 

Рок за извршење  услуга  не може бити дужи од 14 календарских дана   дана од дана закључења уговора.
           Место  :
Објекат Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње, село трбуње,18420 Блаце
          Цена мора бити исказана у динарима, са и без припадајућег пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има, с тим да ће се за оцену узимати у обзир цена без пореза.
У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове набавке. Цена је фиксна .
           Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од истека рока за достављање понуда. 

         Понуде примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда неће се узети у разматрање. 
Лице за контакт: Марија Павловић, е-маил адреса:  info@domtrbunje.org.rs
Прилог: 1




                                 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број________________ од ___.___.2026. године за набавку услуге  –Поправке електро инсталација  , за потребе наручиоца Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт у вези понуде:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:
	

	Број текућег рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора

	

	Начин подношења понуде:

1.Самостално

2.Са подизвођаћем

3.Заједничка 
	Заокружити и навести називе свих подизвођача или учесника у заједничкој понуди

	

	Ред. бр.

Врста услуга

Јед.

мере

Обим

(кол.)

Јед.

цена без ПДВ

дин. 

Јед.

цена са ПДВ

дин. 

Укупна цена без ПДВ

дин. 

Укупна цена са ПДВ

дин. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Zamena nagorelih VS klema u RO VESERAJ                                                                                  
ком
30
2.

Zamena nagorelih pf provodnika 2.5mm2 u RO VESERAЈ
метар
10
3.1

Polaganje provodnika ppoo 3x2.5 u unapred pripremljen rov od RT PODRUM dobunara za tehnicku vodu. Okvirna razdaljina izmedju RT I bunara je 40m. Kroz podrum kabl zastititi HF cevima ukupne duzine 20metara I pricvrstiti za zidodgovarajucim obujmicama.U rovu kabl poloziti kroz okiten crevo ili slicno da bi se isti zastitio od mehanickih ostecenja I isti oznaciti pozor trakom ukupne duzine 20m.Ponuda se daje za celu duzinu kabla sa svom pratecom opremom I povezivanjem kabla na oba kraja, u RT na automatski osigurac c16A 6kA, a u bunaru montirati monofaznu OG uticnicu u odgovarajucoj IP zastiti
Сет 
1
3.2.

Iz RT KUHINJA napraviti izvod za ostrvski aspirator. Kabl n2xh 3x2.5mm2 povezatina oba kraja I to u RT na automatski osigurac c16A 6kA a na drugom uvesti u komandnukutijuaspiratora sapotenciomerom. Ukupna duzina kabla 15 metara. Kabal za zid ucvrstiti HF cevima I odgovarajucimobujmicama. Motor aspiratora montirati na spoljnom zidu kuhinje na postojeci limeni kanal kuhinjske ventilacije. Do motora od komandne kutije dovesti kabl n2xh 3x2.5mm2 I isti povezati.Za pricvrscivanje motora I prateceg kanala je potrebno napraviti odgovarajucu metalnu konstrukciju I kanal pricvrstiti odgovarajucim ankerima za zid do iznad visine krova.
Сет 
1
3.3

Zamena kupatilskog indikatora u prizemlju stacionarnog dela sa korisnicima                       
ком
2



	

	УКУПНО:
	
	

	ПДВ:
	
	

	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	

	Рок за  извршење услуге                                                                                                                                                                                                       

не може да буде дужи од  14 календарских  дана од дана закључења уговора
	__________  дана
	

	Рок плаћања
	у року до 45 дана  од дана извршења услуге

	

	Рок важења понуде -

минимум 30 дана од дана отварања понуда
	________ дана 
	


Датум: ____.____.2026. године

                                 ПОТПИС ПОНУЂАЧА
У _________________________

                               _______________________ 


